附件1

并网点说明

对于有升压站的分布式电源，并网点指升压站高压侧母线或节点。对于无升压站的分布式电源，并网点指分布式电源的输出汇总点。

并网点说明如图所示，该用户电网通过公共连接点C与公用电网相连。在用户电网内部有两个分布式电源，分别通过A点和B点与用户电网相连，A点和B点均为并网点，但不是公共连接点。在D点，有分布式电源直接与公共电网相连，D点是并网点，也是公共连接点。

附件2

湖南省分布式光伏项目备案和接网参考流程

附件3

XX市（州）分布式光伏项目备案情况汇总表

（XX年X季度）

填报单位： 填报日期：

序号	市（州）	县（区）	乡（镇）	项目名称	备案装机

规模（MW）	总投资

（万元）

附件4

电力项目安全管理和质量管控事项告知书

（示范文本）

（被告知单位）：

为了进一步加强电力项目的安全管理，有效防范安全生产和质量事故，现就你单位 项目施工安全和质量管控应重点注意的事项告知如下。

严格按照《安全生产法》（中华人民共和国主席令 第88号）、《电力安全生产监督管理办法》（国家发展和改革委员会令第21号）、《电力建设工程施工安全监督管理办法》（国家发展和改革委员会令第28号）和《电力建设工程施工安全管理导则》（NB/T 10096-2018）等有关法律、法规和标准的规定和要求，切实落实企业安全生产主体责任。

应当按要求设置项目安全生产管理机构，配备安全生产管理人员。

应当开展安全生产教育培训。

应当严格落实安全生产投入。

应当按要求建立工程分包管控制度和措施，禁止施工单位转包或违法分包工程。

应当组织开展安全风险管控和隐患排查治理工作。

应当严格落实应急管理及事故处置措施，及时如实报告生产安全事故。

严格按照《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）和《国家能源局关于进一步明确电力建设工程质量监督机构业务工作的通知》（国能函安全〔2020〕39号）等有关文件的规定和要求，开工前必须办理工程质量监督注册手续，并做好工程质量管控各项工作。

若发生违反上述事项的行为，有关部门将依照相关法律、法规和政策规定进行处罚，并将处罚信息纳入被处罚单位的信用记录。